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3. Stisnutim tlagidla [2ty] v menu EPG mézete nastavit
Casovat nahrévania alebo vstupit do menu Zoznam casovacov.
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4. V menu EPG, ked si zvolite a zvyraznite jednu udalost, tito
polozku priamo pridate do zoznamu nahrévania stisnutim
tlaidla [REC].

5.V menu EPG, stlacte [Exit] pre ukongenie EPG.

7.12 TV/RADIO

V TV resime, stlatte tiaidlo [TV/RADIO] pre prepnutie
na radio rezim. V rezime Radio, stlacte tlacidlo [TV/RADIO]
pre prepnutie do TV reZimu.

1. Stisnutim tiacidiel [Left/Right] vyberte polozku menu medzi
Indtalécia satelitu, Vyhfadavanie, Preferencie, Systém,
Podmieneny pristup, Interet, USB a Hry.

2. Stisnutim tlacidla [OK] vstipite do menu ,Instalécia, Ak je
menu zamok ,Zap.", zobrazi sa okienko a poziada uzivatefa
o zadanie hesla. Predvolens heslo je ,0000".

3. Stisnutim tlagidla [Up/ Down] vyberte polozku menu.
Stisnutim tlacidla [Menu] sa vratite do hlavného menu.

8.1 INSTALACIA SATELITU (VOLITELNY)

Druzica:
1. Stlagenim tiacidla [OK] vstipte do zoznamu druzic.

Druiica
TypLNB
DISEQC 1.0
DISEQC 1.1
Motor

2K
Polria
Napéjanie LNB

<1)Ast IAUIMANINRS

< Universal[9750/10600)

Zakizang

Automaticky
Automaticky

Zapnuté B Upravic TP
B Vymazat TP
B vyprar

8 Ukonéit

2. Stisnutim tiacidla [Up/ Down] vyberte druzicu. Tlagidlom
[Page] listujte zoznamom

LNB Type
Stisnutim tiacidiel [Volume Up/ Volume Down] mbzete prepinat
medzi ,Standard", ,User, ,Universal", a ,Unicable" rezimom

liciasateltu f:

Dnica
TypLNB. <
DiSEQC 1.0

DiSEqC 1.1

Motor

2K

< 4) Astra IKRALAMAN >

N8 Tp ]

Primare fozhrarie
9750

B P sien
[

W Automaticke
B Bind Scan
B et

Pevnd dnuzica
10600

Polarita

Napsjanie LNB

Automaicky

Zapnute

sia
Kvalta

= @ Ukoneit

DIiSEqC
Stlagenim tlacidiel [Volume Up/Volume Down] vyberte volbu.
Mate niekolko moznosti:

a) Disable: bez DISEqC.

b) 1/2, 2/2: dva porty DISEQC.

<) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: tyri porty DISEC.

d) 1/8, 2/8... 8/8: osem porty DISEC

) 1/16, 2/16...16/16: Sestnast porty DISEQC.

Positioner

V polozke ,Positioner” stisnutim tlacidiel [Volume Up/ Volume
Down] méZete prepinat funkcie ,Off / DISEQC 1.2 / USALS / 22K".
Stisnutim tlacidiel [Volume Up/ Volume Down] vyberte medzi
LON / Off". Pokial zvolite ,ON*, prijimac bude prijimat TV a radio
signal z 22 K portu. Pokial zvolite ,Off", prijimaé bude prijimat
vaetky signaly z OK portu

Poznamka: Pokial zvolite LNB typ ,Universal’, nemézete
nastavit 22K 0/12V. Stlacenim tlacidiel [Left/ Right] vyberte ,on/ off".
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Polarizacia

V polozke ,Polarizacia“ stlacenim tlacidiel [Hore/Dole] vyberte
funkcie ,Auto / H/V*.

Toneburst

V polozke ,Toneburst* stlacenim tlagidiel [Hore/Dole] vyberte
funkcie ,On/Off*

LNB Power

V polozke ,LNB POWER" stladenim tlacidiel [Hore/Dole]
vyberte ,Off, 13V/18V, 13.5V/18.5V".

TP Edit

Pokial vstupite do menu ,Edit TP*, zobrazi sa nasledujuca
obrazovka:

Editovat TP (‘\j‘

Frekvencia
Symbol Rate

10744
22000
Horizontal

W TP Scan
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@ Transpondér
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Polarizacia

1. V polozke ,Satelit* stlacenim [Hore/Dole] vyberte druZicu,
na ktorej chcete hladat alebo stlacte [OK] a zobrazte zoznam
druzic pre vyber.

2. V polozke ,TP Index" pouZite [Hore/Dole] pre vyber
transpondéru alebo méZete pouzit funkcie [Pridat] a
[Vymazat].

3. Stlacenim [Zeleného] sa zobrazi ,New TP" v polozke ,TP
Index". Nastavte parametre ako ,TP Frequency" a ,Symbol
Rate" pre novy transpondér. Parametre ,TP Frequency”
a,Symbol Rate” zadajte numerickymi tlagidlami. Dostupny
rozsah je 3000 ~ 13450 MHz a 1000 ~ 45000 Ks/s.

4. Stlacenim [ZItého] sa zobrazi sprava upozorfiujica na
vymazanie aktualneho transpondéru. Pokial’ vyberiete ,Yes",
aktualny transpondér bude vymazany a celkové mnoZstvo
transpondérov zniZi o 1 zodpovedajlicim sposobom.

5. V polozke ,TP Scan” stlacenim [Exit] ukonGite hladanie
a ulozite prevedené zmeny.

Hradanie jedného

1. Stlagenim [Cerveného] sa zobrazi sprava pre volbu rezimu
hladanie (ked chcete hfadat vSetky kanaly alebo len vone
kanaly), typ programu (ked chcete hladat vsetky kanaly
alebo len TV/Radio kandly), typ hfadania (ked chcete hladat
na nastavenom TP, Automatic Scan pre ndhodné hfadanie,
nie je potrebné nastavovat TP) a NIT hradanie on/off. Po
nastaveni stladte [OK] zacnite hladanie.

2. Stlacenim [Bieleho] ihned zagne nahodné hfadanie.

Hradanie TP

Stlacenim [Zeleného] zacnete hfadanie programov aktualneho TP.

Auto DISEqC

Tlacidlom [modré] zobrazite funkciu Auto DISEQC, ktora

atomaticky najde pripojenie s druZicami.

Hradanie naslepo

Stlacenim [Bieleho] tladidla zacne vyhladavanie naslepo na
vybranej druZici.

8.2 AUTOMATICKA INSTALACIA

; )
uto indtalacia (] 4

Hotbird
000.00
0000

Druzica
Transpondér
Pocet kandlov

Orienticia
00000

Elevacia
00000 B s
B Tanspondér
M Orientacia

a
[ St
Spat
(W Hiavné menu

JAuto Installation” je novéa uzitotna funkcia. Automaticky
vyhlada vSetky pripojené paraboly a najde dostupné vysielané
stanice pomocou vlastnej databazy druzic a transpondérov.
Nemusite nastavovat Ziadne parametre antény.

Iba tlacidlom ,,0K“ vstipte do menu ,Auto Installation® pre
zatatie hfadania. Na konci skenovania ukaze vysledok.

8.3 INSTALACIA SATELITNEHO PRIJMU
Po vstupe do menu ,Satellite Guide® sa zobrazi nasledujca

obrazovka:
Sprievodea satetom ) 2

Prebieha overenie konfiguracie anény.

,Satellite Guide* je pre vioZenie miestnej zemepisnej polohy.

Podra toho prijimac vypogita polohy druZic pre nastavenie antény.

1. Pomocou Eiselnych tlagidiel zadajte pozadované udaje
.Zemepisna dlZka“, ,Zemepisna Sirka“ a ,Pozicia satelitu".

2. Pomocou tlatidiel [VIavo/Vpravo] mdZete zvolit vychod
alebo zapad pre ,Zemepisna dizku“ a ,Poziciu satelitu”, a
sever alebo juh pre ,Zemepisnt Sirku".

3. Prejdite na polozku ,Start* a stlacte tlaidlo [OK]. V spodnom
riadku sa automaticky prepogitaju dané parametre.

4. Orientacia znamena sklon medzi juhom a satelitom. Stlacte
[Exit] pre névrat do ,Hlavného” Menu.
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9. RIESENIE PROBLEMOV

Ak sa vyskytnu nejaké problémy s vasim prijimacom, najskor si pozrite nasledujicu tabulku.
Ak sa vam nepodari odstranit' problém pomocou uvedenych rieSeni, kontaktujte predajcu alebo

autorizovany servis.

Upozornenie! Za Ziadnych okolnosti sa nepokusajte sami opravovat’ prijimac. Manipulacia
s prijimacom mdze viest k Urazu elektrickym pridom a zru$amiu platnosti vasej zaruky.

Nastavenie v menu nie je ulozené

Mozna pricina / rieSenie

Prijimac nie je napajany, preto nie je ani v pohotovostnom rezime.
Niektoré nastavenia pouzivatela mozu byt Ciastocne alebo tplne
vymazané.

Ziadny signal

Uroveri signélu je slabd.
Kabel k LNB nie je spravne zapojeny (skrat alebo prerusenie obvodu).
Poloha satelitnej paraboly nie je spravne nastavena.

Prijima¢ je zapnuty, ale nie je obraz
ani zvuk z nasledujiceho kanala
(NO TV program)

Kanal nie je dostupny.
Kanél je kédovany.

Prijima¢ nefunguje s dialkovym
ovladacom

Batérie v dialkovom ovladaci st vybité alebo nespravne vioZené.
Dialkovy ovladac je namiereny nespravnym smerom.

ZI4 kvalita obrazu

Urovefi signalu je prilié nizka alebo slaba.

Ziadny zvuk

Kabel nie je spravne zapojeny.
Hlasitost' zvuku je znizena.
Je aktivovana funkcia stimenia zvuku (Mute).

Na LED displeji sa ni¢ nezobrazuje

Napéjaci kabel nie je spravne zapojeny.

Ziadny obraz na obrazovke

Prijimac je v pohotovostnom rezime.

RCA/HDMI kébel nie je pevne pripojeny k televizoru.
Nespravny kanal alebo video vstup je vybrany na televizore.
Urover jasu na vasom televizore je nespravne nastavena.
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1. BEZPECNOS

Tento HD prijimaé bol vyrobeny tak, aby vyhovoval medzinarodnym bezpeénostnym predpisom. Pred pouZitim si prosim
dokladne precitajte nasledujice bezpecnostné informacie.

HLAVNE NAPAJANIE: Externy DC 12 V adaptér.

PRETAZENIE: Nezatazujte sietovi zasuvku, prediZovaci kabel ani napéjaci adaptér, pretoZe by to mohlo spdsobit’ poziar
alebo uraz elektrickym pradom.

KVAPALINY: Chréiite prijima¢ HD pred akoukolvek kvapalinou. Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkaniu alebo striekaniu
kvapalin a Ziadne predmety obsahujtce vodu, ako napr. vaza, neumiestiiujte na pristroj.

CISTENIE: Pred éistenim odpojte prijima& HD od elektrickej siete. Na Cistenie pouZivajte mékk handrigku (bez rozpustadiel).

VENTILACIA: Otvory na hornej strane prijimaca HD musia byt vzdy volné, aby sa zabezpecila dostatocna cirkulacia vzduchu.
Neumiestriujte prijimac HD na ¢altineny nébytok, koberec ani na miesta s priamym sine¢nym ziarenim. Neumiestiujte prijima¢
blizko zdrojov tepla.

PRIPOJENIE: NepouZivajte iné pripojenie, ak nie je odporicané, pretoze to moze viest k poskodeniu prijimaca HD.

PRIPOJENIE K LNB SATELITNEJ PARABOLE: Pred pripojenim alebo odpojenim satelitného kabla odpojte prijimaé HD
od hlavného napajania.
ZANEDBANIE MOZE VIEST K POSKODENIU LNB.

PRIPOJENIE K TV: Pred pripojenim alebo odpojenim kabla s TV odpojte prijima¢ HD od hlavného napéjania.
ZANEDBANIE MOZE VIEST K POSKODENIU TV.

UZEMNENIE: LNB kabel musi byt uzemneny v systéme uzemnenia satelitnej paraboly.
UMIESTNENIE: Umiestnite prijima¢ HD do volného priestoru, kde nebude vystaveny otrasom ani dazdu.

2. UVOD

Dakujeme vam za zakupenie prijimaga HD. Tento HD prijimac je pine kompatibilny s medzinarodnymi DVB $tandardmi

a tak mbZe prenasat digitalny obraz, zvuk, informacie a teletext priamo do vasho TV pomocou satelitného vysielania.
Teraz mdZete pohodine sledovat a prijimat digitalne prenasanu hudbu, spravy, filmy a $port zo satelitného vysielania vo
vasom domove alebo na pracovisku. MdZete vyuZivat zaujimavé hry vdaka HD prijimacu. Stanice mdzete hladat pomocou
automatického alebo ruéného vyhladévania. Podporuje DISEQC 1.0, 1.1 a 2 a USALS, o umozZiiuje polohovanie vasej antény
na vybranu druzicu. MoZete uloZit az 6000 TV a rozhlasovych stanic a spravovat ich podra svojich potrieb, zamknut ich,
vymazat ich, prestvat a triedit. Menu je vefmi jednoduché a podporuje mnoho jazykov. Vas novy prijima¢ HD méze byt
ovladany pomocou dialkového ovlddaca a niektoré funkcie aj z &elného panela pristroja. Prijimaé HD je jednoduchy na
pouzivanie a v pripade problémov vam poméze tato uzivatel'ska prirucka, ktora obsahuje vetky potrebné informacie a
rie$enia problémov.

3. VLASTNOSTI

Kompatibilita s MPEG-FULLY DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD
Pamat pre 6000 kanalov (TV a Rédio)

Viacjazyéné menu

Cas prepinania kandlov menej ako 1 sekunda

Uprava zoznamu kanélov

Zoznam obltibenych kanalov

Farebné menu na obrazovke (OSD)

Funkcia Full Picture In Graphic (PIG)

Elektronicky programovy sprievodca (EPG) pre hladanie informécii o kanaloch
Podpora titulkov

Podpora teletextu cez VBI a softvérovi emulaciu
Rodicovsky zamok pre kandly a programy

Prenos informéci o programoch a kandloch z prijimaca do prijimaca
Zaujimavé hry

Dolby Digital Bit-Stream vystup cez HDMI

DiSEQC 1.0,1.1, 1.2 a USALS

HDMI FulHD (1080p) Video/Audio vystup

2x USB 2.0

4-segmentovy LED displej pre informécie (volite/né)

RTC (Real-Time-Clock)

Time Shift

Video nahravanie

Nahravanie jedného kandla a Time Shifting kanalu (volitelné)
Podpora 3G modemov

D I I A I I I AN A A A
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3

IALKOVE OVLADANIE

Pomocou dialkového ovlddata méZete prijimac zapinat a vypinat, ovladat' menu a vyuzivat' dalSie rychle funkcie.

(') POWER Zapnutie prijimaca do pohotovostného rezimu
alebo z pracovného rezimu.

& MUTE Zapnutie alebo vypnutie zvuku.

CISELNE TLACIDLA 0-9  Vyber kanala alebo zadanie hodnoty.

TV /RADIO Prepinanie medzi rezimom TV a Rédio.

Q (zoom) Priblizenie obrazu pre zvaésenie od 1x do 16x

3 RECALL Navrat na predchadzajtice menu alebo kanal

TV/SAT Prepnutie prijimaca medzi rezimom TV a Satelit

INFO Zobrazenie informécii o aktualnom kanali alebo podrobnosti
0 programoch.

EPG Elektronicky programovy sprievodca — zobrazenie zoznamu
programov (ak je k dispozicii).

MENU Zobrazenie hlavného menu na obrazovke alebo navrat
do predchadzajiceho menu.

EXIT Ukoncenie vyberu alebo navrat do reZimu sledovania TV.

0K Potvrdenie vyberu alebo zadanej hodnoty.

/P Tlagidla hlasitosti  Nastavenie hlasitosti alebo posun v menu,
/> Tagidla kanalov  Zmena kanala alebo posun v menu.

PAGE A /PAGE ¥ Posun pouZivatela na predchadzajiicu alebo dalSiu stranku
vmenu alebo v zoznamoch kanélov.

@ REC Rézne funkcie podfa menu, napr. spustenie nahravania.
Teletext Zobrazenie teletextu aktuélneho programu, ak je podporovany.
Subtitle Zobrazenie titulkov.

UHF Ak je TV pripojena pomocou RF modulatora (UHF), vyberte

Cislo vystupného kanala medzi CH21 a CH69 pomocou
tlacidiel hore a dole.

Q (FIND) Vyhladévanie kanélov podla uréeného poradia.
@® (TIMER) Nastavenie Easu pre prepnutie do pohotovostného rezimu.
V.FORMAT Prepinanie formatu zobrazenia medzi rezimami ,AUTO", ,480i",

,480p°, ,576i", ,576p", ,720p", ,1080i" a,1080p".
FAV (Oblibené)  Zobrazenie zoznamu oblibenych kanalov.
3 FOLDER Zobrazenie spravcu stiborov / zoznamu saborov.
AAUDIO (Eervené tlacidlo) Nastavenie rezimu zvuku: Lavy, Pravy, Stereo, Mono.
OPTION (zelené tlagidlo)  Zobrazenie informécii o aktudlnom kandli (ak je podporované).

SAT Zobrazenie zoznamu satelitov na normalnom obraze.

»ie Play Mode  Vyber rezimu prehravania vo forméte MP3 / JPEG.

o+ USB Ak cheete odstranit USB pamat, bezpecne ju odpojte.
TMS (Time Shift) Zobrazenie informa¢ného okna pre funkciu Time Shift.

» Play Prehrévanie stborov MP3, JPEG alebo nahranych stborov.
W Stop Zastavenie prehravania MP3/JPEG, nahranych stborov,

Time Shift alebo nahravania programu.
11 PAUSE Pozastavenie obrazu. Kazdym stlagenim zmrazite obraz.
44 Fast Backward  Rychle prehrévanie spat.
P> Fast Forward Rychle prehravanie vpred.
4« Slow Backward Pomalé prehravanie spat.
»p Slow Forward  Pomalé prehravanie vpred

I««4/»»| PREV/NEXT  Prepnutie na predchéadzajlici alebo dalsi siibor v rezime prehrévania.
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5. PREDNY PANEL

Senzor dialkového ovladania: Prijem signalu z dialkového ovladaca.

Tlacidlo POWER: Zapnutie a vypnutie prijimaca.

Slot na kartu: Citacka kariet CONAX / Cryptoguard.

Port USB A: USB 2.0, na pripojenie USB HDD alebo flash disku (na lavej strane prijimaca).
Displej: (typ LED) Zobrazuje prevadzkovy stav prijimaca. (volitelné)

6. ZADNY PANEL

Vsetky moZnosti pripojenia najdete na obrazku niZsie. Nepripajajte prijimac k hlavnénu napéjaniu, kym ste skontrolovali vietky
pripojenia. Dostupné pripojenia zavisia od modelu zariadenia.

LNB IN: Vstup pre signal zo satelitnej antény, pripojte koaxialny kabel k LNB vasej paraboly.

AV OUT: Analogovy vystup RCA, pripojenie pomocou RCA kabla.

DC 12V: Pripojenie k externému 12V adaptéru.

HDMI: Audio a video vystup pre TV, pripojenie pomocou HDMI kabla.

RS 232 (SERIOVY PORT): Pripojenie prijimaca k pogitacu pomocou sériového kabla.

Ethernet (volitelné): Sietovy port na ziskanie aktualizacii nového softvéru.

USB B: USB 2.0, na pripojenie externého HDD alebo flash disku.

IR IN: Pripojenie externého IR senzora (infracerveného).

MINI HD
265 WIFI

MIRA 3 WIFI

=R UHD cowBo

Mini 4K UHD S2X

Mini 4K UHD Combo % Mini 4K UHD T2C

HD9265+

7. ZAKLADNE OVLADANIE 3. Pouzivatel moze zariadenie tpine vypnit z pohotovostného rezimu

= odpojenim napajania.
7.1 POHOTOVOSTNY REZIM 2
e e : 2 7.2 DALSI/PREDCHADZAJUCI KANAL
1. Stlacte tlagidlo napjania [Power] a vstiipte do pohotovostného o . s T T
reFimu Potas sledovania stlacte tlacidla [CH+/CH-] na prepinanie

2. V pohotovostnom rezime stlacte tlacidlo napajania [Power] ksaloy

2znova, zariadenie sa prepne do prevadzkového rezimu abude | 7.3 HLAsSITOST
pokracovat v prehrévani posledného kandla. V rezime sledovania stlacte tlacidla [VOL+/VOL-] na zniZenie
alebo zvy$enie hlasitosti zvuku.
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7.4 NUMERICKE TLACIDLA

Pri sledovani pouzite numerické tlacidla a stlacte [OK] na
dialkovom ovladaci pre zmenu kanalu.

7.5 VYPNUTIE ZVUKU MUTE

1. Stlacte tlacidlo [MUTE] pre stimenie zvuku a obraz bude
pokracovat.

2. Stlaéte tlacidlo [MUTE] znovu pre zapnutie zvuku.

7.6 PAUSE (POZASTAVENIE)

1. V rezime sledovania stlacte tlacidlo [Pause] a obraz sa
Zzastavi, ale zvuk kanalu bude pokracovat'.

2. Stlacte tlacidlo [PLAY] znovu, zobrazovany snimok zmizne a

preskoci na aktualne vysielanie so zodpovedajicim zvukom
sledovaného obrazu.

7.7 VYVOLANIE PREDCHADZAJUCEHO KANALA RECALL
Stlacte tiagidlo [RETURN] pre prepnutie na predchadzajiici
sledovany kanl.

7.8 OBLUBENE

1. Pri sledovani stlacte tlacidlo [FAV], a zobrazi sa okno
“Favorite list" na lavej strane obrazovky, ktoré mézete
sledovat ako ukazané nizsie.

4 Vsetkysateity
0012 SCHLCAMPEON2
0013 SCHLCAMPEON2
0014 SCLCAMPEON2
0015 STAQUILLAHD2

0016 SC+LCAMPEON3
0017 SC+LCAMPEONS
0018 $C+TOROS HD
0019 tageschau2: .

0021 EinsPlus _ " ‘

2.V okne "Favorite list” mozete vybrat stisnutim tlacidla
[Channel Up/Channel Down] vase oblibené kandly.

3. V okne "Favorite list", stisnutim tlacidiel [Left/Right] mozete
vybrat oblibené skupiny. Stlagenim tiacidiel [P-/P+] mézete
pouzit funkciu strankovania.

QUCPLUS HD.
ASTRA3D Demo

‘Schweiz Musik HD Aus.
SRTL HD Austria
SVOXHD Austria
SUPER RTLHD
SRTL HD Austria

4. Stlatte tlagidlo [Exit] a vrétite sa do menu.

? Casto kladené otazky

Q: Pre¢o obrazovka zobrazuje spravu "No Favorite
Channel" po stisnuti tlagidla [Favorite]?

A: PretoZe nemate nastaveny Ziadny kanal ako ,oblubeny
kandl“. Prosim prestudujte odsek Oblibené.

7.9 ZVUK

1. Pri sledovani stisnutim tlacidla [AUDIO] mézete otvorit okno
»Audio” na obrazovke.

2. Stlacenim tlagidiel [Channel Up/Channel Down] moZete
upravit zvukovii stopu, a stisnutim tlacidiel [Volume Up/
Volume Down] zmenit reZim zvuku.

mis (203)
- deu (206)Dolby

3. Rezim: Lavy/Pravy/Stereo/Mono.

7.10 INFORMACIE

Pri sledovani stlacenim tlagidla [INFO] (stlacte [INFO] a
[RED)]), sa otvori okno s informaciami a zobrazia sa parametre
aktualneho kanalu.

g 0020 Ensfestival

09:45-10:30 Der Vorkoster
10:30-11:15 Der Aprés-Check.
Astra 1HIK 19.2E 10744 H22000

05032013 Nov 19
o
[E—

X $ 440
7.11 EPG

STB podporuje Elektronického Programového Sprievodcu (EPG),
ktory vam pomoZe vybrat kanly podfa vietkych moznych
volieb. EPG poskytuje informécie ako zoznam kanalov a dasové
impulzy spustenia/ukoncenia pre vietky dostupné kanaly.

Stlacte tlacidlo [EPG] pre zobrazenie okna EPG.

EPG okno 05.03.2013 Nov 19

BB cruppertor sateity>
09:45-10:30
Der Vorkoster

Astra 1HIK 19.2E 10744 H22000
0016 C+LCAMPEON3S  08:00-08:00 C+LIGADE CAMPEON
0017 C+LCAMPEON3S  08:00-08:00 C+LIGA DE CAMPEON
0018 C+TOROSHD $  08:00-08:00 CANAL+ TOROS HD
0019 tageschau24 20:00-20:15 Tagesschau-Nachrichten
e —————

M Skupina [l Opcie M Timer @8 nahrévanie
1. Stisnutim tlacidla [Cerveny] mozete vybrat kanaly podra
roznych skupin ako podra. Oblibené/Satelit/ Sprava/CAS
at

2. Stisnutim tlagidla [Zeleny] mozete zvolit rozny rezim
zobrazenia ako: Aktualny EPG, Nasledujuci EPG, Viac a
Program:.

EPG umaror

GruppelTof satelity>
10:30-11:15
Der Aprés-Check

Astra THIK 192810744 H 22000

0016 C+LCAMPEON3S
0017 C+LCAMPEON3S
0018 C+TOROSHD §
0019 tageschau24

08:00-08:00 C+LIGA DE CAMPEON
08:00-08:00 C+LIGA DE CAMPEON
08:00-08:00 CANAL+ TOROS HD.
20:0020:15 Tagesschau

MSipina MOpcle M Timer  [EEd nahvdvanie




